Роботу виконав : с-т Стрельченко М.О.

Grandstream Networks, Inc. є провідним постачальником комунікаційних рішень і виробником обладнання для IP-телефонії та відеоконференцій. Компанія спеціалізується на розробці і виробництві продуктів, які забезпечують передачу голосу, відео та даних через Інтернет. Деякі з ключових продуктів Grandstream включають:

* IP-телефони: Grandstream виробляє широкий спектр IP-телефонів для різних потреб і розмірів підприємств. Вони надають якісний звук, розширені функціональні можливості та зручне керування.
* АТС та VoIP-шлюзи: Компанія також пропонує системи автоматичної телефонної станції (АТС) та VoIP-шлюзи, які дозволяють підприємствам і постачальникам послуг здійснювати безперебійну міграцію до IP-телефонії і забезпечувати зв'язок між різними мережами.
* Відеоконференційні системи: Grandstream розробляє високоякісні відеоконференційні системи, які дозволяють спілкуватися та співпрацювати в режимі реального часу за допомогою відео та аудіо зв'язку через Інтернет.
* IP-порти: Grandstream постачає IP-порти для підключення телефонів, комп'ютерів та інших мережевих пристроїв до IP-мережі. Вони забезпечують швидку передачу даних і можуть бути використані для створення масштабованих мережових інфраструктур.
* Софтфони та програмне забезпечення: Крім обладнання, Grandstream надає софтфони (програми для здійснення телефонних дзвінків через комп'ютер) та програмне забезпечення для управління та конфігурації своїх пристроїв.

Grandstream відомий своїми доступними цінами, надійністю та широким функціоналом своїх продуктів. Вони знайшли застосування у багатьох підприємствах, постачальниках послуг та домашніх користувачів, які шукають рішення для мобільного зв'язку та відеоконференцій.

Щоб увійти до веб-інтерфейсу телефону:

* Відкрийте браузер на комп'ютері, наприклад, Google Chrome або Mozilla Firefox.
* У адресному рядку введіть IP-адресу свого телефону.
* Натисніть клавішу Enter на клавіатурі.
* Відкриється сторінка з авторизацією, де вам буде потрібно ввести логін і пароль.
* За замовчуванням, логін і пароль можуть бути admin/admin. Введіть ці дані.
* Якщо телефон налаштовувався вами або вашою компанією, логін може залишитися admin, але пароль може бути змінений на вказаний вами під час налаштування (наприклад, 8357446).
* Після успішної авторизації ви отримаєте доступ до веб-інтерфейсу телефону.
* Натисніть на вкладку "Облікові записи" або "Настройки" для доступу до загальних налаштувань.

Перейдіть до розділу «Налаштування SIP» > підрозділ «Основні налаштування»







